DMUX: Muon Pixel Chamber digits - Subtable of DIHD

menu: DIG division: IXEVNT extension: 20 IOfiles: evin1 evin2 evin3 evin4 raw dst

include files: ( DMUX or DIG or EV ) (.fi .or .ff) Pos. Definition words GET-function PUT-function 1 any bit sequence 0 BDMUX BITS(ir) IQ(BQDMUX BITS(ir)) row 1: Flag