HITB: hits in all detectors except ECAL - Subtable of EVHD

menu: DIG division: IXEVNT extension: 5000

include files: ( HITB or DIG or EV ) (.fi .or .ff)

Pos. Definition words GET-function PUT-function 1 z coordinate 0 FHITB Z(ir) Q(QHITB Z(ir)) 2 x coordinate 0 FHITB X(ir) Q(QHITB X(ir)) 3 y coordinate (for pad chambers only) 0 FHITB Y(ir) Q(QHITB Y(ir)) 4 Quantity: amplitude for SVD, MSGC 0 FHITB Q(ir) Q(QHITB Q(ir)) drift time for outer tracker 0 for RICH, TRD, MUON 5 Resolution of quantity Q 0 FHITB R(ir) Q(QHITB R(ir)) 6 detector plane 0 IHITB GEDE(ir) IQ(IQHITB GEDE(ir)) 7 many hits to many tracks REL via P/M/XHITB RTRA via MMBREL(JRTHI) 8 many hits to many MC impact points REL via P/M/XHITB MIMP via MMBREL(JMIHI) 9 many digits to one hit REL via P/M/XHITB DIGB via MMBREL(JHIDI) 10 one fitted hit to many reconstructed hits REL via P/M/XHITB RHIT via MMBREL(JHIRH) 11 many hits to one track segment REL via P/M/XHITB RSEG via MMBREL(JRSHI)