RVER: reconstructed vertices - Subtable of EVHD

menu: REC division: IXEVNT extension: 10 IOfiles: evin1 evin2 evin3 evin4 raw dst mini

include files: ( RVER or REC or EV ) (.fi .or .ff)

Pos. Definition words GET-function PUT-function 1 x coordinate 0 FRVER XV(ir) Q(QRVER XV(ir)) 2 y coordinate 0 FRVER YV(ir) Q(QRVER YV(ir)) 3 z coordinate 0 FRVER ZV(ir) Q(QRVER ZV(ir)) 4 covariance matrix 6 FRVER CV(ir) Q(QRVER CV(ir)) 10 chi**2 0 FRVER CHI(ir) Q(QRVER CHI(ir)) 11 number of outgoing tracks 0 IRVER NT(ir) IQ(IQRVER NT(ir)) 12 fit flag 0 IRVER FIT(ir) IQ(IQRVER FIT(ir))