YTRI: L1 trigger massage

menu: L1 division: IXEVNT extension: 1 IOfiles: evin1 evin2 evin3 evin4 raw dst mini

include files: ( YTRI or L1 ) (.fi or .ff)

Pos. Definition words GET-function PUT-function 1 BX for the trigger 0 IYTRI BX(ir) IQ(IQYTRI BX(ir)) 2 trigger pair names 2 HYTRI ID(ir) IQ(HQYTRI ID(ir)) 4 First message of the pair in table L1TRA 0 IYTRI TRA1(ir) IQ(IQYTRI TRA1(ir)) 5 Second message of the pair in table L1TRA 0 IYTRI TRA2(ir) IQ(IQYTRI TRA2(ir)) 6 Pair invariant mass 0 FYTRI MASS(ir) Q(QYTRI MASS(ir)) 7 Hardware trigger descriptor (48 bit) 2 IYTRI MSG(ir) IQ(IQYTRI MSG(ir))